**氧化氢灭菌快速生物阅读器技术参数**

1. 基本参数

1.设备尺寸（长、高、宽）：22.2\*22.9\*8.3cm

2.培养孔数目：10个

3.网络功能：支持以太网，用web app与电脑连接

4.培养温度:56℃

5.防尘功能：机器自带防尘盖

6.阅读界面：中文阅读界面

7.配套的生物指示物有效期：16个月

8.判读时间（阴性）：24min

二、电源操作条件

电源范围：100-240VAC，频率50/60赫兹,电流0.6安培

三、操作环境条件

1.海拔：3000米（最大）

2.操作温度：16℃-40℃

3.操作相对湿度：20-80%（费冷凝）

4.电压范围：12VDC

5.频率：直流电

6.电流：1.2安培

7.安装/超电压：二类

8.污染程度：2