**鼻腔冲洗器技术参数**

1. 设备安全分类：Ⅰ类B型。
2. 适用范围：适用于鼻腔手术前、后的冲洗治疗
3. 电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz。

5、输入功率：50VA。

★6、输出通道数：左、右双通道。

7、应用耗材：吸引头

★8、辅助加温功能：设备具有加温预热功能，可以对冲洗液体进行预热，增加使用者的舒适度，使治疗更加人性化。

★9、冲洗强度调整：可以根据不同使用者的耐受程度对冲洗强度在1--20档之间进行调整。

1. 治疗时间设定：冲洗时间可以在1--20分钟之间设定。
2. 自动记忆功能：设备能够自动记忆上次使用时的设定参数，第二次使用时如果不需要调整参数，可以直接启动。
3. 工作环境要求

12.1 环境温度范围：+5℃～+40℃

12.2 相对湿度：≤80%

12.3 大气压力范围：86.0kpa～106.0kpa