附件：办公家具清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **图片** | **材质** |
| 1 | 钢木办公桌 | 1600\*800\*760 |  | 1、材料厚度： 侧板0.6mm ; 抽面0.6mm ; 门板0.6mm ; 横向连接梁1.4mm，其余0.5mm，所有板材厚度均为裸板厚度；2、 台面采用优质三胺板饰面，其饰面材料为耐磨转速达1000转的环保浸渍纸，基材采用E1级优质实木颗粒板，厚度25mm；3、互锁块： 抽柜采用高品质ABS材质卡扣式互锁防止块，确保一次只能抽出一个抽屉，保证高效和稳定；4、扣手： 采用腰圆形ABS扣手，规格120\*29\*18.8mm，5、抽屉轨道： 采用三节全展型460mm静音滑轨，须为双位挂式安装，保证承重能力强； 高效维护及保养；6、表面经酸洗皮膜、恒温静电喷涂等13道工位处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；7. 表面喷塑处理：采用符合HG/T2006-2006 《热固性粉末涂料》标准的优质静电喷涂粉末进行静电喷塑；8、产品经过 “校平-剪板-冲压-折弯-焊接-前处理-表面处理-装配-入库 ” 的生产工艺流程。9、基材： 优质冷轧钢板，材料抗拉强度不小于270Mpa，喷塑涂层耐腐蚀，耐腐蚀等级达到10级；10、背封板中间焊接滚压成形加强筋，加强筋底面一条半圆通筋，两侧面各配置一条半圆通筋，通过增加折弯次增强其强度。 |
| 2 | 钢木办公桌 | 1400\*700\*760 |  | 1、材料厚度： 侧板0.6mm ; 抽面0.6mm ; 门板0.6mm ; 横向连接梁1.4mm，其余0.5mm，所有板材厚度均为裸板厚度；2、 台面采用优质三胺板饰面，其饰面材料为耐磨转速达1000转的环保浸渍纸，基材采用E1级优质实木颗粒板，厚度25mm；3、互锁块： 抽柜采用高品质ABS材质卡扣式互锁防止块，确保一次只能抽出一个抽屉，保证高效和稳定；4、扣手： 采用腰圆形ABS扣手，规格120\*29\*18.8mm，5、抽屉轨道： 采用三节全展型460mm静音滑轨，须为双位挂式安装，保证承重能力强； 高效维护及保养；6、表面经酸洗皮膜、恒温静电喷涂等13道工位处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；7. 表面喷塑处理：采用符合HG/T2006-2006 《热固性粉末涂料》标准的优质静电喷涂粉末进行静电喷塑；8、产品经过 “校平-剪板-冲压-折弯-焊接-前处理-表面处理-装配-入库 ” 的生产工艺流程。9、基材： 优质冷轧钢板，材料抗拉强度不小于270Mpa，喷塑涂层耐腐蚀，耐腐蚀等级达到10级；10、背封板中间焊接滚压成形加强筋，加强筋底面一条半圆通筋，两侧面各配置一条半圆通筋，通过增加折弯次增强其强度。 |
| 3 | 诊断床 | 1800\*600\*650 |  | 1.床框采用30\*50优质冷轧钢管制成，经酸洗、磷化静电喷塑后厚度为1.1mm。2.床面由优质西皮和加厚海绵，木工板组成， ，带枕头。床面板下有30\*15的胎条，3.床脚采用50\*50优质冷轧钢管制成，经多次处理静电喷塑后厚度为1.2mm。 |
| 4 | 办公椅 |  |  | 1、腰靠：PU一次发泡定型腰靠，紧密贴护腰椎，据人体舒适度上下调节，调节行程达48mm。适应人体腰部曲线特点，对腰部疲劳有一定的缓解作用，进一步的起到对腰椎的保护。2、椅背： 外框采用PA+GF（尼龙+玻纤）材质。稳定性强、耐热性高、 耐老化性明显提升。使用进口透气网布，弹性优良，靠感舒适。3、扶手： 5D 功能，可前后左右上下内外调节；采用PA/PP+GF（尼龙 （尼龙/ 塑料+ 玻纤） 材质，扶手接触面采用加宽PU材质，表面菱形 材质，表面菱形设计，高端时尚，触感细腻。4、底盘： 一档倾仰锁定底盘。采用8mm防爆钢板，有效避免对人体造成的伤害。5、气压棒： 采用优质钢材，安全可靠。外观黑色喷涂处理。上下升降行程达100mm,360度灵敏旋转。6、脚/脚架： 340mmPA+GF（尼龙+玻纤） 材质五星脚，一次注塑成型，强度高，通过静压测试标准，安全性高，外形美观。7、脚轮： 直径60mm,采用PA（尼龙） 材质。耐磨、静音，滑动旋转灵敏度高。 |
|
| 5 | 接待椅 | 棉麻布艺 |  | 1、面料： 采用优质西皮、耐磨抗皱、透气性好、柔软且富于韧性。2、海棉： 采用优质高密度回弹阻燃海绵，软硬适中， 回弹性能好，不变形，耐用度高。3、框架： 采用优质实木框架和椅脚，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、 防蛀处理。4、背板、座板：采用优质曲木板，背板、座板厚度≥15mm。 |
| 6 | 吧椅 | 常规（带轮子） |  |  | 1、脚轮采用静音耐磨防缠绕。2、镀铬五星脚具有超强牢固度美观大方。3、气压棒通过SGS检测,保证10万次升降寿命，调节高度45-56CM，轴承铁板都是加厚的，起到防爆功能。4、靠背和凳面优质韩皮工艺。5、海棉： 采用35#密度定性棉弹性好，不塌，手感好等优点。 |
| 7 | 女宾等候沙发 | 2400\*1600\*400 |  | 1、 内框架采用烘干刨光实木方和多层板，无虫蚀、腐朽材， 内部衬垫物干燥卫生，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。2、饰面采用环保PU皮饰面，触感舒适，质地柔软； 海绵采用高密度原生态海绵，软硬适中， 回弹性强，不易变形。3、海绵： 符合或优于GB/T 10802-2006标准要求； 感官要求合格；泡沫塑料阻燃性能合格。4、沙发： 符合或优于《QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发》标准要求； 主要尺寸、用料一致性、木制件用料及加工要求、铺垫料用料及加工要求、座面及其他部位的泡沫塑料密度、泡沫塑料回弹性能、 泡沫塑料压缩永久变形、 防锈处理、摩擦声、缝纫和包覆外观、皮革涂层粘着牢度、沙发座和背及扶手耐久性、背松动量、背剩余松动量、扶手松动量、扶手剩余松动量、座面压缩量、安全性能、公共场所用软体家具阻燃性能、使用说明等均检测合格。 |
| 8 | 男宾等候沙发（单面） | 1750\*\*550\*400 |  | 1、 内框架采用烘干刨光实木方和多层板，无虫蚀、腐朽材， 内部衬垫物干燥卫生，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。2、饰面采用环保PU皮饰面，触感舒适，质地柔软； 海绵采用高密度原生态海绵，软硬适中， 回弹性强，不易变形。3、海绵： 符合或优于GB/T 10802-2006标准要求； 感官要求合格；泡沫塑料阻燃性能合格。4、沙发： 符合或优于《QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发》标准要求； 主要尺寸、用料一致性、木制件用料及加工要求、铺垫料用料及加工要求、座面及其他部位的泡沫塑料密度、泡沫塑料回弹性能、 泡沫塑料压缩永久变形、 防锈处理、摩擦声、缝纫和包覆外观、皮革涂层粘着牢度、沙发座和背及扶手耐久性、背松动量、背剩余松动量、扶手松动量、扶手剩余松动量、座面压缩量、安全性能、公共场所用软体家具阻燃性能、使用说明等均检测合格。 |
| 9 | 大厅等候沙发 | R2000\*H400 |  | 1、 内框架采用烘干刨光实木方和多层板，无虫蚀、腐朽材， 内部衬垫物干燥卫生，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。2、饰面采用环保PU皮饰面，触感舒适，质地柔软； 海绵采用高密度原生态海绵，软硬适中， 回弹性强，不易变形。3、海绵： 符合或优于GB/T 10802-2006标准要求； 感官要求合格；泡沫塑料阻燃性能合格。4、沙发： 符合或优于《QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发》标准要求； 主要尺寸、用料一致性、木制件用料及加工要求、铺垫料用料及加工要求、座面及其他部位的泡沫塑料密度、泡沫塑料回弹性能、 泡沫塑料压缩永久变形、 防锈处理、摩擦声、缝纫和包覆外观、皮革涂层粘着牢度、沙发座和背及扶手耐久性、背松动量、背剩余松动量、扶手松动量、扶手剩余松动量、座面压缩量、安全性能、公共场所用软体家具阻燃性能、使用说明等均检测合格。 |
| 10 | 定做VIP沙发 | 三人位 |  | 1、 内框架采用烘干刨光实木方和多层板，无虫蚀、腐朽材， 内部衬垫物干燥卫生，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。2、饰面采用环保PU皮饰面，触感舒适，质地柔软； 海绵采用高密度原生态海绵，软硬适中， 回弹性强，不易变形。3、海绵： 符合或优于GB/T 10802-2006标准要求； 感官要求合格；泡沫塑料阻燃性能合格。4、蛇形弹簧： 符合或优于GB/T 10125-2021标准要求； 金属件喷涂层外观性能要求合格； 经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS） ,起泡等级达到最好的0级，生锈等级达到最好的Ri0级，开裂等级达到最好的0级，剥落等级达到最好的O级。5、黑色钢制沙发脚架。 |
| 11 | 定做VIP沙发 | 单人位 |  | 1、 内框架采用烘干刨光实木方和多层板，无虫蚀、腐朽材， 内部衬垫物干燥卫生，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。2、饰面采用环保PU皮饰面，触感舒适，质地柔软； 海绵采用高密度原生态海绵，软硬适中， 回弹性强，不易变形。3、海绵： 符合或优于GB/T 10802-2006标准要求； 感官要求合格；泡沫塑料阻燃性能合格。4、蛇形弹簧： 符合或优于GB/T 10125-2021标准要求； 金属件喷涂层外观性能要求合格； 经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS） ,起泡等级达到最好的0级，生锈等级达到最好的Ri0级，开裂等级达到最好的0级，剥落等级达到最好的O级。5、黑色钢制沙发脚架。 |
| 12 | 定做茶几 | 1200\*600\*450 |  | 1、面材： 采用优质三聚氰胺板，其饰面材料为耐磨转速达1000转的环保浸渍纸，基材采用E1级优质实木颗粒板。2、封边： 采用优质PVC封边，表面光滑，无节疤、环保、 防静电，达QB/T 4463-2013标准.3、优质五金配件。 白蜡木脚架 |
| 13 | 发言台 | 700\*550\*1050 |  | 1、面材： 采用优质三聚氰胺板，其饰面材料为耐磨转速达1000转的环保浸渍纸，基材采用E1级优质实木颗粒板。2、封边： 采用优质PVC封边，表面光滑，无节疤、环保、 防静电，达QB/T 4463-2013标准.3、优质五金配件。 |
| 14 | 会议室条桌 | 1200\*400\*750 |  | 1、面材： 采用优质三聚氰胺板，其饰面材料为耐磨转速达1000转的环保浸渍纸，基材采用E1级优质实木颗粒板。2、封边： 采用优质PVC封边，表面光滑，无节疤、环保、 防静电，达QB/T 4463-2013标准。3、脚架采用喷塑钢架，带脚轮，方便收纳和折叠。4、优质五金配件。 |
| 15 | 会议室条桌 | 1800\*400\*750 |  | 1、面材： 采用优质三聚氰胺板，其饰面材料为耐磨转速达1000转的环保浸渍纸，基材采用E1级优质实木颗粒板。2、封边： 采用优质PVC封边，表面光滑，无节疤、环保、 防静电，达QB/T 4463-2013标准。3、脚架采用喷塑钢架，带脚轮，方便收纳和折叠。4、优质五金配件。 |
| 16 | 会议培训椅 | 标准 |  | 1： 全新尼龙料加20%玻纤背筐，材质稳定，经耐用不掉色，耐热耐磨抗老化，单框设计具备伸张功能2： 优质耐磨透气布料，坐垫布料采取优质布料，椅座为耐磨布料3： 铝合金连接件4： 1.2木板带PP塑料坐壳+50密度高回弹定型绵，环保，高回弹，不易变形。5， 四脚架子25管2.0厚+PP扶手塑料+加纤PP塑料写字板，喷涂架，不易老化不长锈，带万向定位轮，带写字板。 |
| 17 | 会议培训椅 | 标准 |  | 1： 全新尼龙料加20%玻纤背筐，材质稳定，经耐用不掉色，耐热耐磨抗老化，单框设计具备伸张功能2： 优质耐磨透气布料，坐垫布料采取优质布料，椅座为耐磨布料3： 铝合金连接件4： 1.2木板带PP塑料坐壳+50密度高回弹定型绵，环保，高回弹，不易变形。5， 四脚架子25管2.0厚+PP扶手塑料+加纤PP塑料写字板，喷涂架，不易老化不长锈，带万向定位轮，带写字板。 |
| 18 | 吧台、采血台边柜 | 1000\*400\*760 |  | 1.材料厚度：柜体采用1.0mm优质镀锌板，防潮防水，经久耐用; 踢脚板1.0mm不锈钢钢板。2.产品表面采用抗菌粉末静电喷涂，大肠杆菌抗菌率>99.99%,金黄色葡萄球菌>99.9%;经酸洗磷化、恒温静电喷涂等13道工位处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈；喷塑涂层耐腐蚀500小时，耐腐蚀等级达到10级；3.台面：（可选）石英石、实芯理化板、陶瓷板等，具备耐强酸强碱腐蚀、耐高温等特性；默认台面采用12.7MM厚实芯理化板；4.配件：拉手：采用一体折弯成型扣手，外形美观经久耐用；滑轨：抽屉底部采用优质隐藏式阻尼缓冲托底滑轨，移动灵活轻柔推拉滑动平稳无噪音承重力强；铰链：门板采用优质阻尼铰链，使用柔和、安静，防锈防腐蚀强，易装易操作调节；脚垫：底部内置塑料底座与M8金属螺杆万向连接脚垫，确保柜体安装后平整，防酸碱腐蚀。 底板对应脚垫位置安装带盖一体底检修盒：ABS材质，外形尺寸48mm\*23mm正负2mm,高度20mm正负2mm,安装后底检修盒底板板面绝对齐平，不外凸，保证外形美观.锁具：静音锁机构：采用高精度齿轮齿条(PA材质)无声传动机构.5.产品经过“激光-冲压-折弯-焊接-前处理-表面处理-装配-入库 ”的生产工艺流程。 |
|
| 19 | 餐桌 | 直径1300 |  | 1、 台面材质： 岩板桌面，厚度≥12mm，莫氏硬度达到6级，A1级防火，桌面下有≥25mm的板材，边角采用防撞边角设计， 圆润的打磨处理； 2、桌架： 工业级碳素钢钢架，脚架为≥10mm的加粗管壁； 3、 安装可调防滑脚垫。 |
| 20 | 餐椅 | 标准 |  | 面料： 优质西皮，高密度海绵，脚架采用白蜡木，表面防腐处理,耐磨， 易清洁，金属脚套 |
| 21 | 电子储物柜 | 1000\*450\*1800（4套） |  | 1、采用冷轧钢板，抗拉强度275～410MPa， 断后伸长率≧24%； 涂层和履面层中的铅、镉、铬、汞等可溶性重金属检测合格； 金属喷漆（塑） 涂层硬度≧H， 附着力不低于2级。2、采用热固性粉末涂料，杯突≧4mm，耐碱、耐酸、耐湿热、耐老化、耐腐蚀，可溶性铅、镉、铬、汞等重金属含量检测合格，金属喷漆（塑） 涂层硬度≧H， 附着力不低于2级，符合HG/T 2006-2006标准要求。3、三万多个结构反射特征点识别算法，精准控制系统，识别系数高，反应讯速； 低功耗处理器，长期省电。4、 门数可按需求定制，一套系统可控制所有柜门，插电即用。5、钣金成型式标签框，牢固耐用，扫码或识别即开。 |
| 22 | 衣帽柜 | 900\*500\*1850 |  | 西南地区独家采用九工位表面前处理工序 :除油→水洗→酸洗→除锈→清洗→ 中和→磷化→水洗→烘干。材料使用优质0.8mm武钢冷轧板； 专利永亨锁具； “杜邦华佳 ”环氧聚脂粉,两次静电喷塑。返色时间为一般室内粉的一倍以上，漆膜附着力漆膜硬度及漆膜耐用消费品冲击性能远远超出国家标准 |
| 23 | 书柜 | 1200\*400\*2000 |  | 1、面材： 采用优质三聚氰胺板，其饰面材料为耐磨转速达1000转的环保浸渍纸，基材采用E1级优质实木颗粒板。2、封边： 采用优质PVC封边，表面光滑，无节疤、环保、 防静电，达QB/T 4463-2013标准。 3、 优质五金配件。 |
| 24 | 定制水槽柜 | 800\*600\*2000 |  | 1、面材： 采用优质三聚氰胺板，其饰面材料为耐磨转速达1000转的环保浸渍纸，基材采用E1级优质实木颗粒板。2、封边： 采用优质PVC封边，表面光滑，无节疤、环保、 防静电，达QB/T 4463-2013标准。 3、 优质五金配件。水盆采用陶瓷盆，带脚踏式水龙头 |