附件一：需补充设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备种类 | 数量 | 相关需求 |
| 1 | 日志审计设备 | 1 | 综合日志处理性能4000EPS，日志采集处理均值11000EPS。≥4个千兆电口，≥4TB硬盘，日志审计系统授权节点许可证≥100个日志源 |
| 2 | Waf网站应用级入侵防御系统 | 1 | WEB应用防火墙系统，网络吞吐量≥1Gbps，应用层处理能力≥500Mbps，网络并发连接数≥65万，HTTP并发≥24万，HTTP新建连接数大于5000/s。≥6个10/100/1000M自适应电口 |
| 3 | 防火墙 | 2 | 网络层吞吐量≥40G，并发连接≥1500万，每秒新建连接数≥40万；冗余电源；≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口， |
|  |  |  |  |

附件二：需续保设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务器区防火墙(主) | 深信服AF-2000-B2100 | 硬件质保和远程技术支持至2025-08-30  |
| 服务器区防火墙(备) | 深信服AF-2000-B2100 | 硬件质保和远程技术支持至2025-08-30  |
| 专线防火墙（主） | 深信服AF-1000-B1600 | 硬件质保和远程技术支持至2025-08-30  |
| 专线防火墙（备） | 深信服AF-1000-B1600 | 硬件质保和远程技术支持至2025-08-30  |
| 互联网防火墙 | 深信服AF-1000-B1600 | 硬件质保和远程技术支持至2025-08-30  |
| WEB应用防火墙 | 深信服AF-1000 | 硬件质保和远程技术支持至2025-08-30  |
| 态势感知平台 | 深信服SIP-1000-C402 | 软件升级及规则库有效期 2025-08-30  |
|  |  |  |