**内江市第二人民医院个人手持终端询价公告**

为进一步提升医院的医疗服务水平，提高患者就医体验，同时提高医院各项工作效率，经讨论，计划采购个人手持终端设备，现向社会征集设备价格，诚邀各潜在供应商参与。具体要求如下：

**一、项目概述：**

1. 项目名称：内江市第二人民医院个人手持终端采购项目；

2. 采购单位：内江市第二人民医院；

3. 采购数量：预计采购49台。

**二、需提供的资料：**

1. 公司资质；

2. 报价单；

3. 方案提供者认为应提供的其他资料；

注：以上资料格式自拟，加盖公章后，胶装成册并密封，现场递交至总务科，征集资料概不退还。参与报价所产生的一切费用由供应商自行承担。

**三、报价要求：**

1. 供应商根据医院所提供清单报价（清单见附件），格式自拟；

2. 报价需考虑服务过程中产生的一切费用，及售后服务；

3. 报价需考虑一定的优惠率，以体现竞争力。

**四、征集资料截止时间：**2025年9月1日 下午5:30。

**五、联系人：**杨老师，咨询电话：0832-2380205

内江市第二人民医院

2025年8月25日

附件：设备清单

1. 设备数量：49台，
2. 设备型号：东集CRUISE2 5G-HC（与医院现有PDA为同一品牌，在维修和管理上更加便捷）
3. 设备参数：若参数有误，潜在供应商可在报价中提出修改意见。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 招标技术要求 |
| 1 | 处理器 | 八核及以上处理器，CPU主频≥2.0GHz |
| 2 | 操作系统 | 操作系统：Android11及以上 |
| 3 | ▲RAM/ROM | ≥6GB |
| 4 | ROM： | ≥64GB，支持存储扩展最大到128GB |
| 5 | ▲屏幕： | ≥6英寸FHD显示屏，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥2160×1080 |
| 6 | 重量 | ≤270g |
| 7 | 设备尺寸 | ≤165mm\*79mm\*15mm |
| 8 | 电源 | ▲≥5000mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换 |
| ▲内置备份电功能，在更换电池状态下设备不关机 |
| ★电池通过GB 31241-2014电池安全检测，并提供电池CQC认证复印件； |
| 9 | 数据通信接口 | TYPE C接口，支持正反随便插拔 ，支持OTG |
| 10 | ★防水防尘工业等级 | ≥IP68，需提供第三方机构出具IP等级测试报告复印件 |
| 11 | 跌落测试 | 能经受多次从1.5米高度坠落，需提供第三方机构出具跌落测试报告复印件 |
| 12 | 抗震和抗冲击 | ≥1000次 0.5米滚动(相当于2000次撞击) |
| 13 | 扫描引擎 | 专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取，扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产 |
| 14 | 所投产品通过GB 7247.1-2012激光产品的安全检测，并提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，要求投标型号与检测报告中“型号”一致； |
| 15 | 拍照 | 前置≥800万像素，后置≥1600万像素 |
| 16 | 手电筒 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；其中瞳孔手电支持自定义按键一键开启 |
| 17 | ▲材质 | 医疗专用白色款式，外壳为抑菌材料，并具备耐医院酒精、过氧化氢等化学品擦拭消毒（并提供具有CNAS或CMA标识的耐医用酒精擦拭第三方检测报告复印件） |
| 18 | 键盘 | 为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键 |
| 19 | 指纹 | 指纹在机身侧面，方便临床解锁设备和登录护理应用 |
| 20 | WIFI传输 | WIFI传输：支持2.4G和5G双频通信，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac，支持WIFI6 |
| 21 | ▲数据传输 | 5G全网通，支持双卡双待，可通过拨号设定MTU值，适配网络数据传输要求 |
| 22 | 时间同步 | 内网自动进行时间同步 |
| 23 | 蓝牙 | 采用不低于Bluetooth5.1技术 |
| 24 | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，支持在安装新的APP时需要输入密码方可安装 |
| 25 | 网络安全管理 | 具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用 |
| 26 | 认证 | ★投标产品符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书复印件 |
| ★具有CCC |