**腹腔镜镜头参数**

光学视管10mm直径，

工作长度310mm，

视野方向30度，

可高温高压灭菌

需与原机匹配（原机为奥林巴斯腹腔镜）