**超声高频外科集成系统主机手柄**

**技术参数**

1. **功能需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 超声高频外科集成系统主机手柄 | 规 格 | HP054CN |
| 参 数 | 1. 可适配Harmonic多种型号刀头以及超声高频外科集成系统主机使用；
2. 可将发生器电能转化为≥555000hz机械能；
3. 内含芯片，可实时记录：激发时长、剩余次数、故障代码、 自身性能参数；
4. 阻抗值≤40 Ohms；相位容限值≥150HZ；
5. 包含一个扭力扳手以及测试棒
6. 每根手柄线保证使用次数 95次
 |
| 单个耗材组成 | 一根手柄线 |
| 使用科室 | 胃肠外科、肝胆外科、胸外科、妇科、泌尿科、甲乳科 |