**采购清单和技术参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类目** | 产品名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 数据中心线路端综合布线机柜 | MPO预端接光配线架 | MPO预端接光配线架，空框，4端口 | 个 | 25 | MPO转接模块19寸1U模块配线架（可插4只模块转接盒） |
| MPO/LC预端接模块 | MPO/LC预端接模块、24芯、OM3，LSZH. | 个 | 40 | 24芯 MPO－LC 转接模块万兆（50/125um）－OM3 |
| MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、10米，LSZH | 条 | 1 | 24芯OM3多模MPO到MPO光缆，24芯 MPO数据中心预端接主干光缆 万兆（50/125um）－OM3  |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、11米，LSZH | 条 | 1 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、12米，LSZH | 条 | 2 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、13米，LSZH | 条 | 2 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、14米，LSZH | 条 | 2 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、15米，LSZH | 条 | 2 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、16米，LSZH | 条 | 2 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、17米，LSZH | 条 | 2 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、18米，LSZH | 条 | 2 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、19米，LSZH | 条 | 2 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、20米，LSZH | 条 | 1 |
| MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、21米，LSZH | 条 | 1 |
| 双工LC光纤跳线 | 双工LC光纤跳线,室内多模OM3,2米，LSZH | 条 | 300 | 双芯一对 |
| 主干线路端综合布线机柜 | 光纤配线架 | 满足主干线路进线配线架若干 | 项 | 1 |  |
| 光纤线路规划整理至机柜 | 将现有光纤汇聚柜线路移至操作间综合布线柜 | 项 | 1 | 尽量避免影响单位业务运行选择晚上加班整理（0：开始） |
| 光纤熔接 | 将原有光纤熔接新的熔纤盘和配线架包含辅材 | 项 | 1 | 光纤熔接暂估（500芯）尽量避免影响单位业务运行选择晚上加班整理（0：开始） |
| 光纤标签标识 | 主干线路管线的标签和标识梳理统计后形成表格及电子档文件 | 项 | 1 |  |